	Переходы сварные ОСТ 36 22-77 


	

[image: image1.jpg]4
L#





	Краткая техническая характеристика: 
Условное давление, PN (Ру), МПа
<= 2,5

Наружный диаметр, Dн, мм
530-1620

Температура, t°C
От минус 30°С до плюс 300°С

Материал
Ст3сп, 20, 09Г2С

Dу, мм
Dн, мм
dн, мм
Т, мм
L, мм
Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред
Масса, кг
неагрессивных
среднеагрессивных
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